1. 整体设置电压
2. 设置每一路相位
3. 连续波治疗直到接到停止命令
4. 停止治疗
5. 治疗n个周期
6. 治疗n秒
7. 打开单路通道
8. 打开全部通道。或者我给你一个逻辑数组，按这个打开关闭
9. 读取测量的电压电流值
10. 读取设定的电压值
11. 读取当前每一通道相位
12. 读取剩余的治疗时间